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TEMA
APLICACIÓN DE POLÍMEROS SBS PARA CARRETERA
EN ALTURA-  ENSAYO  PERUANO
RESUMEN
      El  trabajo  de investigación que se presenta para ser expuesto en el XIII Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto a desarrollarse en San José de Costa Rica se refiere al estudio realizado para una carretera ubicada en una  zona de altura del Perú sobre los 3,000 msnm y se efectúo para determinar la posible mejora en la performance del Pavimento Asfáltico utilizando Asfaltos Modificados, para lo cual se escogió el Polímero SBS, material traído desde Argentina donde viene dando buenos resultados en la mejora de las Mezclas Asfálticas Modificadas. 

     Se deja constancia que la investigación corresponde a un trabajo realizado por la Bach. Srta. Rossi Marie Montalvo Solano  para sustentar su  tesis de grado para alcanzar el título de Ingeniera Civil, para lo cual se efectuaron los  Ensayos de Laboratorio en la Oficina de Apoyo Tecnológico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Cemento Asfáltico Convencional producido en el Perú, Polímero SBS, Cemento Asfáltico Modificado, Agregados y a la Mezcla Asfáltica Modificada. El autor de la presente ponencia ha participado en calidad de Asesor de la sustentante quien a la vez ha tenido el valioso  y permanente apoyo de los ingenieros y  técnicos del Laboratorio  muy en especial de la Ing. Mercedes Sancho Ponce, funcionaria del MTC..

       Este trabajo consistió en establecer en que forma la incorporación de polímeros afecta los parámetros reológicos y las propiedades físico mecánicas del asfalto convencional, como de la mezcla asfáltica, habiendo obteniendo resultados óptimos, lo cual ha quedado demostrado a través de los estudios realizados, concluyendo que el  optimo contenido de polímero a adicionar al cemento asfáltico es de 5% de SBS  con respecto al cemento asfáltico convencional  con ello nos provee mejores resultados de acuerdo a los ensayos de laboratorio realizados y que se presentarán más adelante.

